2016 정보처리산업기사 필기 정오표

[1편]

2-32쪽 14번 문제 보기 수정

수정 전 : ① DQ + DQ	② DQ

③ D	④ D

수정 후 : ① DQ + DQ	② DQ

③ D	④ D

2-181쪽 11번 문제의 해설 첫 번째 줄

수정 전 : (B00016 - DAFF16) / 10016를 계산하면 됩니다. 계산하기 쉽게 10진수로

수정 후 : (DAFF16 - B00016) / 10016를 계산하면 됩니다. 계산하기 쉽게 10진수로

2-181쪽 11번 문제의 해설 마지막 줄

수정 전 : B00016 = 56063, DAFF16 = 45056, 10016 = 256

수정 후 : B00016 = 45056, DAFF16 = 56063, 10016 = 256

2-181쪽 12번 문제의 해설 첫 번째 줄

수정 전 : 물리적 주소를 기억(메모리) 공간(Address Space)이라 하고,

수정 후 : 물리적 주소를 기억(메모리) 공간(Memory Space)이라 하고,

3-57쪽 11번 문제 보기 4번

수정 전 : ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉢

수정 후 : ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

3-95쪽 24번 문제의 보기 1번

수정 전 : FIFO(Firs In First Out)

수정 후 : FIFO(First In First Out)

3-195쪽 오른쪽 단 아래에서 5번째 줄

수정 전 : 그런데 문제는 2개의 입력을 받는 NAND만을 사용하라 했으니 C를 다음과 같이

수정 후 : 그런데 문제는 2개의 입력을 받는 NAND만을 사용하라 했으니 B를 다음과 같이

3-206쪽 왼쪽 단 22번 문제의 해설 2번째 줄

수정 전 : ․논리 연산 : MOVE, NOT, AND, OR, 논리 SHIFT, ROTATE,

수정 후 : ․논리 연산 : NOT, AND, OR, 논리 SHIFT, ROTATE,

[2편]

4-126쪽 21번 문제의 보기 ③번

수정 전 : ③ ㉡ - ㉢ - ㉠ - ④ - ㉤

수정 후 : ③ ㉡ - ㉢ - ㉠ - ㉣ - ㉤

[기출문제집]

63쪽 27번 문제 전문가의 조언 2번째 줄

수정 전 : 므로, 2비트 시프트하며 원래의 값 32에 22를 곱한 값

수정 후 : 므로, 2비트 시프트하며 원래의 값 42에 22를 곱한 값