2017 정보처리기능사 필기 정오표

[본서]

26쪽 위에서 3번째 줄

수정 전 : 대규모 직접회로 칩(IC)에 내장된 것으로,

수정 후 : 대규모 집적회로 칩(IC)에 내장된 것으로,

68쪽 왼쪽 단 아래서 첫 번째 줄

수정 전 : 1110111+1 = 11111000

수정 후 : 11110111+1 = 11111000

[정답 및 해설]

351쪽 왼쪽 단 18번째 줄

수정 전 : 제어장치, 연산장치, 레지스터가 하나의 대규모 직접회로

수정 후 : 제어장치, 연산장치, 레지스터가 하나의 대규모 집적회로

382쪽 3장 35번 정답

수정 전 : 35. ③

수정 후 : 35. ④

384쪽 오른쪽 단 35번 해설

수정 전 : 비트 에러율은 1초 동안 에러가 발생한 비트 수를 전송한 총 비트 수로 나누어 계산한다.

수정 후 : 비트 에러율은 에러가 발생한 비트 수를 전송한 총 비트 수로 나누어 계산한다.

[기출문제집]