2022 컴퓨터활용능력 1급 필기 정오표

[1권]

161쪽 아래서 5번째 줄 ①번 정답

수정 전 : ① (1000100)2, (84)8, (44)16

수정 후 : ① (1000100)2, (104)8, (44)16

220 왼쪽 단 22번 문제 해설

수정 전 : ③번은 DMA, ④번은 모뎀에 대한 설명이다.

수정 후 : ‘다’는 DMA, ‘라’는 모뎀에 대한 설명이다.

252쪽 오른쪽 단 4번 문제 보기 ①

수정 전 : ① 현재 위치한 네트워크에서 다른 네트워크로 연결할 때 사용된다.

수정 후 : ① 두 개의 근거리 통신망을 상호 접속할 수 있도록 하는 통신망 연결 장치이다.

[2권]

97쪽 오른쪽 단 아래쪽 정답

수정 전 : 2. ①

수정 후 : 2. ②

194쪽 왼쪽 사이드 위에서 3번째 줄

수정 전 : 치를 지정하면 왼쪽 그림과 같이

수정 후 : 치를 지정하면 오른쪽 그림과 같이

255쪽 오른쪽 사이드 1번째 줄, 6번째 줄

수정 전 : XLSXTART 폴더의 위치, XLSXTART ’ 폴더에 있습니다.

수정 후 : XLSTART 폴더의 위치, XLSTART ’ 폴더에 있습니다.

454쪽 오른쪽 단 11번 문제 보기 ④
수정 전 : ④ =IIf([txt매출수량]>=500, IIf([txt매출수량]<1000, “보통”, “우수”), “저조”))

수정 후 : ④ =IIf([txt매출수량]>=500, IIf([txt매출수량]<1000, “보통”, “우수”), “저조”)

591쪽 왼쪽 단 4번 문제 그림

수정 전 :	수정 후 :

597쪽 왼쪽 단 4번 문제 보기 ② 해설 내용

수정 전 : ② 제품명, 납품일자, 거래처명 등의 레이블과 두 개의 선이 그룹이 바뀔 때마다 해당 그룹의 위에 표시되는 것으로 보아 그룹 머리글에 작성한 후 ‘반복 실행 구역’ 속성을 ‘예’로 설정하였음을 알 수 있다.

수정 후 : ② '와이어' 제품의 '납품건수'가 6건임에도 5 페이지에 4건만 출력되어 있는 것으로 보아 이전 페이지의 2건에 이어서 출력된 것임을 알 수 있다. 이전 페이지의 내용에 이어서 출력되었음에도 제품명, 납품일자, 거래처명 등의 레이블과 두 개의 선이 표시된 것으로 '반복 실행 구역' 속성이 '예'로 설정하였음을 알 수 있다.

[이벤트]

84쪽 오른쪽 단 9번 문제 보기 ①

수정 전 : ① 현재 위치한 네트워크에서 다른 네트워크로 연결할 때 사용된다.

수정 후 : ① 두 개의 근거리 통신망을 상호 접속할 수 있도록 하는 통신망 연결 장치이다.

91쪽 오른쪽 단 29번 문제 보기

수정 전 :

① =INDEX($B$12:$D$13,MATCH(A2,$A$12:$A$13,0),MATCH(B2,$B$10:$D$10,1))

② =INDEX($B$12:$D$13,MATCH(A2,$A$12:$A$13,1),MATCH(B2,$B$10:$D$10,0))

③ =INDEX(MATCH(A2,$A$12:$A$13,0),MATCH(B2,$B$10:$D$10,1),$B$12:$D$13)

④ =INDEX(MATCH(A2,$A$12:$A$13,1),MATCH(B2,$B$10:$D$10,0),$B$12:$D$13)

수정 후 :

① {=INDEX($B$12:$D$13,MATCH(A2,$A$12:$A$13,0),MATCH(B2,$B$10:$D$10,1))}

② {=INDEX($B$12:$D$13,MATCH(A2,$A$12:$A$13,1),MATCH(B2,$B$10:$D$10,0))}

③ {=INDEX(MATCH(A2,$A$12:$A$13,0),MATCH(B2,$B$10:$D$10,1),$B$12:$D$13)}

④ {=INDEX(MATCH(A2,$A$12:$A$13,1),MATCH(B2,$B$10:$D$10,0),$B$12:$D$13)}

106쪽 왼쪽 단 11번 문제 전문가의 조언

수정 전 : ②번은 LISP에 대한 설명입니다. 종종 출제되고 있는 문제입니다.

수정 전 : ④번은 LISP에 대한 설명입니다. 종종 출제되고 있는 문제입니다.

107쪽 오른쪽 단 16번 보기 ④

수정 전 : ④ 통신 프로토콜을 변환하여 네트워크를 확장한다.

수정 전 : ④ 통신 프로토콜을 변환하지 않고도 네트워크를 확장한다.