2016 정보처리기사 필기 정오표

[1편]

2-32쪽 14번 문제 보기 수정

수정 전 : ① DQ + DQ	② DQ

③ D	④ D

수정 후 : ① DQ + DQ	② DQ

③ D	④ D

2-128쪽 24번 문제 보기 2번 수정

수정 전 : ② Colck

수정 후 : ② Clock

2-181쪽 11번 문제의 해설 첫 번째 줄

수정 전 : (B00016 - DAFF16) / 10016를 계산하면 됩니다. 계산하기 쉽게 10진수로

수정 후 : (DAFF16 - B00016) / 10016를 계산하면 됩니다. 계산하기 쉽게 10진수로

2-181쪽 11번 문제의 해설 마지막 줄

수정 전 : B00016 = 56063, DAFF16 = 45056, 10016 = 256

수정 후 : B00016 = 45056, DAFF16 = 56063, 10016 = 256

2-181쪽 12번 문제의 해설 첫 번째 줄

수정 전 : 물리적 주소를 기억(메모리) 공간(Address Space)이라 하고,

수정 후 : 물리적 주소를 기억(메모리) 공간(Memory Space)이라 하고,

3-56쪽 26번 문제의 표

수정 전

작업	제출 시간	실행 시간
1	0	2
2	1	7
3	2	4

수정 후

작업	제출 시간	실행 시간
1	0	2
2	2	4
3	1	7

3-198쪽 왼쪽 단 아래에서 3번째 줄

수정 전 : 그런데 문제는 2개의 입력을 받는 NAND만을 사용하라 했으니 C를 다음과 같이

수정 후 : 그런데 문제는 2개의 입력을 받는 NAND만을 사용하라 했으니 B를 다음과 같이

3-208쪽 오른쪽 단 아래 22번 문제의 해설 2번째 줄

수정 전 : ․논리 연산 : MOVE, NOT, AND, OR, 논리 SHIFT, ROTATE,

수정 후 : ․논리 연산 : NOT, AND, OR, 논리 SHIFT, ROTATE,

[2편]

5-126쪽 [4] 전송 계층의 주요 프로토콜 왼쪽 사이드의 내용 중 ‘DNS’ 삭제

수정 전 :

TCP를 사용하는 서비스

FTP, SMTP, TELET, DNS, HTTP 등

수정 후 :

TCP를 사용하는 서비스

FTP, SMTP, TELET, HTTP 등

[기출문제집]