2017 정보처리산업기사 필기 정오표

[1편]

[2편]

[기출문제집]

63쪽 25번 문제 전문가의 조언 1번째 줄

수정 전 : 레지스터와 카운터는 외부로부터의 입력과 현재 상태에 따라 출력이 결정되는 순서논리회로입니다. 버스는 논리회로가 아니고 전송선로입니다.

수정 후 : 카운터는 외부로부터의 입력과 현재 상태에 따라 출력이 결정되는 순서논리회로입니다.

87쪽 오른쪽 단 11번째 줄

수정 전 : 그러니까 A-B는 A+‘B의 보수’+1이 되는 겁니다. B의 보수는 B로 표시합니다.

수정 후 : 그러니까 A-B는 A+‘B의 보수’+1이 되는 겁니다. B의 보수는 로 표시합니다.

90쪽 왼쪽 단 32번 문제 전문가의 조언 3번째 줄

수정 전 : DASD(직접 접근 저장 매체)는 순서를 거치지 않고 자료가 저장된 위치를 직접 접근할 수 있는 메모리로, 보조기억장치 중에서 테이프 장치를 제외한 모든 기억장치입니다. 자기코어는 주기억장치입니다.

수정 후 : DASD(직접 접근 저장 매체)는 순서를 거치지 않고 자료가 저장된 위치를 직접 접근할 수 있는 메모리로, 보조기억장치 중에서 테이프 장치를 제외한 모든 기억장치입니다.

114쪽 35번 문제 전문가 조언의 가운데 그림

수정 전 :

수정 후 :